南京科技馆科学餐厅污水提升系统改造项目 附件

1. 投标前请务必前来查看现场并登记。
2. 报价请含税，报价中应含有垃圾清运及现场卫生打扫费用。
3. 工程量表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品描述** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 一线品牌封闭式带切割水泵 | 套 | 1 | 三相电，带切割，扬程15米及以上，流量40立方及以上，有效容积不小于70升。 |
| 2 | 辅助泵 | 个 | 4 | 一线品牌，不小于0.75KW　 |
| 3 | 控制系统 | 套 | 1 | 与封闭式水泵配套控制柜　 |
| 4 | 管路改造 | 处 | 4 | 现场察看为准 |
| 5 | 安装及人工 |  | 1 | 工期四天内 |
| 6 | 油污及卫生清理 | 次 | 1 | 现场察看为准 |
| 7 | 建筑垃圾清运 | 次 | 1 |  |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 | 电缆、管道等 |
| 9 | 税金 | 　/ | /　 | 增值税普通发票或电子票　 |

四、质保期1年，验收合格后一次性支付项目款项。